Labo 2 configuration des paramètres réseaux sous interface graphique Synthèse

# Carte réseau :

Une carte réseau est un des éléments d’un ordinateur. Elle permet de connecter un PC à d’autres équipements afin qu’ils puissent communiquer entre eux.

# Adresse IP statique :

C’est une adresse qui est attribuée en permanence par le fournisseur d’accès à internet (FAI) et ne se modifiera pas même lors du redémarrage de l’ordinateur. Avec l’adresse IP statique il faut configurer manuellement la machine.

# Adresse IP dynamique :

Une adresse IP dynamique est une adresse IP attribué dynamiquement à l’ordinateur par le FAI. Chaque fois que l’ordinateur est redémarré, le FAI attribue une nouvelle adresse IP au périphérique réseau à l’aide du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).